Стандарт
Cаморегулируемой организации
«Союз Хранителей Зерна»

Общие требования к оказанию услуг 

по приёмке, взвешиванию, обработке, хранению, 
контролю качества и отгрузке (отпуску) 
зерна и семян масличных культур
Москва

2011 г.      
Содержание

	1.
	Область применения Стандарта
	3

	2.
	Общие требования к предприятиям хлебопродуктов
	3

	2.1.
	Требования к территории Предприятия
	3

	2.2.
	Требования к зернохранилищам Предприятия
	4

	2.3.
	Требования к технологическим процессам на Предприятии
	4

	2.4.
	Требования к охране труда, технике безопасности и пожаровзрывбезопасности на Предприятии
	5

	3.
	Требования к процессам оказания услуг
	5

	3.1.
	Требования к приемке зерна и семян масличных культур
	5

	3.2.
	Требования к обработке зерна и семян масличных культур
	6

	3.2.1.
	Требования к очистке и сушке
	6

	3.2.2.
	Требования к активному вентилированию зерна и семян    масличных культур
	7

	4.
	Требования к хранению зерна и маслосемян
	8

	5.
	Требования к контролю качества и состояния зерна и маслосемян
	9

	6.
	Требования к отгрузке (отпуску) зерна и маслосемян
	10

	7.
	Нормативная документация 
	12


1. Область  применения Стандарта.
1.1.  Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях». Последующими изменениями и дополнениями к настоящему стандарту в процессе деятельности Саморегулируемой организации «Союз Хранителей Зерна» (далее по тексту «Союз») могут устанавливаться дополнительные требования к деятельности членов Союза, уровень которых превышает уровень требований, установленный федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами. 
1.2. Настоящий стандарт обязателен для всех членов Союза, оказывающих услуги владельцам зерна по приёмке, взвешиванию, сушке, подработке, хранению, отгрузке (отпуску) зерна и семян масличных культур.

1.3.  Настоящий стандарт и вносимые в него изменения вступают в силу не ранее, чем через 10 (десять) дней после их принятия.

2. Общие требования к предприятиям хлебопродуктов.
Элеваторы, хлебоприемные предприятия, хлебные базы и комбинаты хлебопродуктов, являющиеся коммерческими организациями (далее по тексту «Предприятия») и осуществляющие хранение зерна и семян масличных культур в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности принимают зерно и семена масличных культур на хранение от любого владельца зерна.
2.1.   Требования к территории Предприятия.
2.1.1. Территория Предприятия со всеми относимыми к ней зданиями, сооружениями и устройствами должна быть ограждена и содержаться в порядке со строгим соблюдением действующих Правил техники безопасности и производственной санитарии.

2.1.2. Территория Предприятия должна быть обеспечена водоотводом для удаления атмосферных и грунтовых вод к водостокам. Проезжая часть, а также все площадки  и места работы с зерном и семенами масличных культур должны быть заасфальтированы и освещены.

2.1.3. По ходу движения автомобильного транспорта на территории должны быть расставлены чёткие, хорошо заметные указатели разгрузочных точек, проездов, складов, ПОБ(ов), СОБ(ов)и других устройств.
2.1.4. На всех разгрузочных точках на видных местах должны быть нанесены присвоенные им номера или наименования.
2.1.5. На каждом Предприятии должна быть карта-схема движения автотранспорта к местам разгрузки, размещения на обозримом месте при въезде на территорию. 
2.2.  Требования к зернохранилищам Предприятия.
2.2.1. Зернохранилища Предприятия (элеваторы, склады, металлические силоса и др.) в техническом и санитарном отношении должны удовлетворять следующим условиям:
а) не иметь не свойственного зерну и семенам масличных культур запаха,

б) иметь исправную кровлю,

в)  при поступлении грунтовых вод иметь систему  их отвода  из нижних галерей складов и  подсилосных  этажей  элеваторов,

г) иметь чёткие обозначения номеров зерновых складов, элеваторов, силосных корпусов и др.
2.2.2. Здания и сооружения, предназначенные для хранения зерна и семян масличных культур, независимо от площади и этажности, должны быть оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации. Электрооборудование и электропроводка должны соответствовать категории помещений по взрывопожарной опасности, а также классу зон по ПЭУ.

2.2.3. В процессе эксплуатации зернохранилищ должна систематически  проводиться уборка помещений, оборудование должно содержаться в чистоте, не должно допускаться накопления пыли, сора, грязи, просыпей, нахождения посторонних предметов.

2.3.    Требования к технологическим процессам на Предприятии.
2.3.1. На элеваторах для управления операциями по приёму, очистке, сушке, размещению, внутренним перемещениям и отгрузке (отпуску) зерна должно применяться дистанционное управление (ДУ) или дистанционное автоматическое управление (ДАУ), а для контроля температуры зерна в силосах – установка дистанционного контроля температуры хранящегося зерна.

2.3.2. Предприятие должно организовать технологические процессы по приёму зерна, его очистке, сушке, размещению, хранению, отгрузке (отпуску) так, чтобы избежать россыпей и распыла зерна и маслосемян, эффективно удалять мелкую и крупную примеси из зерна, не допускать снижения качества зерна и маслосемян при перемещении, сушке и хранении.

2.3.3. Зерно и маслосемена на предприятии  должны быть надежно защищены от пожаров, взрывов, хищений и попадания атмосферных осадков.

2.3.4. Руководители и материально-ответственные лица Предприятия обязаны систематически (не реже одного раза в неделю) проверять исправность весов и правильность взвешивания зерна и маслосемян весовщиками и проводить контрольные перевески с соответствующими отметками об этом в весовых журналах. Руководители обязаны обеспечить своевременную проверку весового хозяйства уполномоченными на это органами Предприятия.
2.3.5. Предприятие должно иметь собственную производственную технологическую лабораторию (ПТЛ), оснащенную современными приборами, оборудованием и инвентарем, действующими государственными стандартами и нормативной документацией. 

2.4. Требования к охране труда, технике безопасности и пожаровзрывобезопасности на Предприятии.
2.4.1. Предприятия, имеющие в своем составе элеваторы, мельничные, крупяные, комбикормовые заводы (цеха), приёмно-очистительные и сушильно-очистительные башни и др. относятся к взрывопожароопасным объектам. Руководители Предприятий должны неукоснительно выполнять требования, изложенные в следующих нормативных документах:

а) ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в РФ,

б) СНиП  2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна,

в) НПЦ 105-03. Определение категорий зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности,
г)  Постановление Федерального горного и промышленного надзора РФ от 5 июня 2003г. №63 «Об утверждении «Инструкции по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектах по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе».
2.4.2. На Предприятиях должна быть разработана и строго соблюдаться система мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной и взрывопожарной безопасности. Мероприятия должны обеспечивать контроль за своевременным и полным выполнением предписаний контролирующих органов, обучение кадров, техническое совершенствование систем взрывопредупреждения и взрывозащиты.
3. Требования к процессам оказания услуг.
3.1. Требования к приёмке и взвешиванию

зерна и семян масличных культур.
3.1.1. Приёмка зерна и семян масличных культур Предприятием от владельцев зерна должна включать в себя:

1. Совместный осмотр владельцем (или его представителем) и лаборантом транспортного средства и зерна или семян масличных культур, находящихся в нём, на предмет сохранности и состояния груза.
2. Отбор проб и определение качества зерна и семян масличных культур лабораторией Предприятия в строгом соответствии с действующими ГОСТами.

3. Взвешивание транспортного средства с зерном или семенами масличных культур.

4. Доставка зерна или семян масличных культур к зернохранилищу и выгрузка в зернохранилище.

5. Взвешивание порожнего транспортного средства.

3.1.2. В случае несогласия владельца зерна с данными анализа лаборатории предприятия, проба зерна в суточный срок должна быть направлена для анализа  в выбранную по общему согласию аккредитованную лабораторию.  

3.1.3. На всех операциях, указанных в п. 3.1.1. настоящего Стандарта, должно осуществляться оформление документов согласно действующему законодательству РФ и внутренним правилам Предприятия.
3.1.4. Предприятие должно принимать на хранение зерно по влажности – сухое и средней сухости, по сорной, зерновой (масличной) примеси – чистое и средней чистоты, не зараженное вредителями хлебных запасов. По остальным показателям качество зерна и семян масличных культур должно соответствовать требованиям ГОСТ(ов).
3.2. Требования к обработке зерна и семян масличных культур.
3.2.1. Требования к очистке и сушке.
3.2.1.1. Предприятие, рассматривая просьбу владельца зерна при сушке и подработке сырого, влажного и засоренного зерна должно учесть:

а)  соответствие качества чистого и сухого зерна и семян масличных культур требованиям действующих ГОСТ(ов),

б) наличие свободной зерновой ёмкости для размещения зерна или семян масличных культур до и после очистки и/или сушки;
в) наличие документов о качестве зерна, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
г) желание владельца зерна или семян масличных культур сдать их на раздельное или смешанное хранение.
Срок очистки и/или сушки зерна или семян масличных культур не должен превышать 3 (трех) суток со дня приёма зерна или семян, очищенное и просушенное зерно или семена масличных культур должны взвешиваться на элеваторных весах в потоке. Полученные при очистке кормовые зернопродукты и отходы должны размещаться на хранение раздельно.
3.2.1.2. При положительном решении просьбы владельца зерна предприятие должно заключить с ним соглашение и принять зерно на временное хранение.

3.2.1.3. Очистка и сушка зерна должна проводиться по распоряжению,  подписанному руководителем предприятия (главным инженером) и начальником ПТЛ. В распоряжении должно быть указано количество и качество зерна, подлежащего очистке и/или сушке, цель и способы подработки, кондиции по каждому показателю качества, реквизиты зернохранилища для размещения зерна или семян и срок окончания работ.

3.2.1.4. Контроль за очисткой и сушкой должна осуществлять лаборатория Предприятия.
3.2.1.5. Чистка зерна должна проводиться в строгом соответствии с действующей «Инструкцией №9-5-82 по очистке и выделению мелкой фракции зерна, эксплуатации зерноочистительных машин на элеваторах и хлебоприемных предприятиях». М.1982г., а сушка – в соответствии с «Инструкцией по сушке продовольственного, кормового зерна, маслосемян и эксплуатация зерносушилок №9-3-82». М.1982г.

3.2.2. Требования к активному вентилированию 
зерна и семян масличных культур.
Требования к активному вентилированию  в зерновых складах.
3.2.2.1. Активное вентилирование зерна или семян масличных культур должно проводиться Предприятием для сохранения качества сырого и влажного зерна, ожидающего сушки, охлаждения хранящегося зерна, в целях предотвращения самосогревания, появления  вредителей хлебных запасов, повышения стойкости при длительном хранении и для устранения постороннего запаха.

3.2.2.2. Вентилирование должно начинаться после заполнения одной секции до требуемой высоты, не ожидая полной загрузки зерном всего склада. Вентилирование должно проводиться одновременно на двух смежных каналах, если каналы расположены с одной стороны склада, и не менее чем на четырех, если каналы расположены с двух сторон склада.
3.2.2.3. Перестановка вентиляторов на другие воздухоподводящие каналы должна производиться последовательно, оставляя на месте те из них, которые находятся рядом с участком необработанной насыпи.
3.2.2.4. В процессе вентилирования все двери в складе должны быть открыты.
3.2.2.5. После окончания вентилирования входные отверстия воздухоподводящих каналов должны быть закрыты заслонками.

Требования к активному вентилированию в силосах.
3.2.2.6. Вентилирование в силосах с горизонтальным воздухораспределением  должно начинаться после заполнения силоса зерном или семенами масличных культур на полную высоту.
3.2.2.7. В силосах,  оборудованных нагнетательно-всасывающей системой, вентилирование должно быть начато одновременно с загрузкой зерна или семян масличных культур.
3.2.2.8. Переключение запорных клапанов должно производиться при выключенных вентиляторах.

3.2.2.9. Не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр, очистка, а при необходимости и ремонт вентиляционных труб.

3.2.2.10. Во время и после вентилирования загрузочные люки силосов должны быть закрыты.
3.2.2.11. По окончании вентилирования зерна запорные клапаны на нагнетательных и отсасывающих воздуховодах должны быть закрыты.
3.2.2.12. Вентилирование с целью снижения температуры зерна или семян масличных культур должно проводиться  в наиболее холодные часы суток при температуре воздуха ниже температуры зерна не менее чем на 5° С.
3.2.2.13. Контроль  за активным вентилированием зерна и маслосемян должна осуществлять лаборатория Предприятия.
3.2.2.14. Активная вентиляция зерна и маслосемян должна проводиться в строгом соответствии с действующей «Инструкцией по активному вентилированию зерна и масло семян (техника и технология)».  М. 1989г. 
4. Требования к хранению зерна и маслосемян.
4.1. Формирование однородных партий принятого зерна или маслосемян и их размещение должно осуществляться на основании договора хранения между владельцем зерна и Предприятием для раздельного хранения и хранения с обезличением по типам, подтипам, показателям качества, характеризующих технологические свойства зерна и маслосемян в соответствии с действующей нормативной документацией, а также по состоянию влажности и содержанию примесей.
4.2. По влажности разрешается объединять зерно и маслосемена сухое и средней сухости; по сорной, зерновой  и масличной  примеси  -  чистое и средней чистоты.

4.3. Размещение партий мягкой и твердой пшеницы должно проводиться  в соответствии с их классификацией и, прежде всего, в зависимости от количества и качества клейковины.

4.4. Допускается совместное размещение различных сортов сильной пшеницы в пределах класса, типа, и подтипа.
4.5. Запрещается объединение партий зерна или маслосемян нового урожая с зерном урожая прошлых лет, подвергавшегося фумигации, а также с зерном или маслосеменами в здоровом состоянии с зерном или маслосеменами, ранее самосогревавшимися.

4.6. Свежеубранное, влажное и сырое зерно или маслосемена до сушки должны размещаться в зернохранилища, оборудованные системами активного вентилирования.
4.7. При повышении температуры или влажности зерна или маслосемян Предприятие должно принять меры по их охлаждению (сушке).

4.8. В целях уменьшения обрушения и травмирования зерна просо, кукуруза, подсолнечник и культуры бобовых должны размещаться в зерносклады.

4.9. С наступлением холодного сезона должны проводиться работы по переводу зерна или маслосемян на зимние условия хранения с использованием всех технических средств Предприятия.

4.10. Охлаждение зерна или маслосемян должно проводиться:

а) путем пропуска зерна или маслосемян через зерносушилки и /или зерноочистительные машины;

б) на стационарных или переносных установках активного вентилирования;

в) путем проветривания помещений.

4.11. При повышении температуры хранящегося зерна или маслосемян должны приниматься меры к его немедленному охлаждению, используя для этих целей всю имеющуюся технику по сушке, очистке и активному вентилированию зерна или маслосемян, а также пониженные ночные температуры.

4.12. Выявление очагов самосогревания зерна или маслосемян в складе должно определяться с помощью термоштанг.                                                 

4.13. Перемещение греющегося зерна или маслосемян в тот же силос «на себя» запрещается.

4.14. При появлении в хранящемся зерне или малосеменах запаха плесени они должны быть высушены при температуре агента сушки 100-110º С. 

4.15. Предприятие обязано предоставлять владельцу во время хранения возможность осматривать зерно и маслосемена или их образцы, если хранение осуществляется с обезличением, брать пробы зерна и маслосемян и принимать меры, необходимые для обеспечения их сохранности.  

5.Требования к контролю  качества и 
состояния  зерна и маслосемян.
5.1. С момента поступления зерна или маслосемян на хранение Предприятие  должно организовать систематический контроль за качеством и состоянием каждой партии.

5.2. Контроль за температурой зерна и маслосемян, влажностью, зараженностью вредителями хлебных запасов, запахом, цветом и другими показателями качества, нормируемыми действующей документацией,  должна проводить лаборатория Предприятия.
5.3. Для измерения температуры зерна и маслосемян в элеваторах должны применяться установки дистанционного контроля  температуры  (ДКТЭ и др.), для измерения температуры зерна в складах должны применяться термоштанги  с техническими термометрами, индикатор температуры типа ИТЭ и др.

5.4. Для определения влажности зерна и маслосемян при размещении  должны применяться   влагомеры: ВП-4, ВП-4м, типа «Колос-1» ЦВЗ-3, ИВЗ-М и др.

5.5. При высоте насыпи зерна в складах выше 1,5 м  в каждой секции  должны устанавливаться три термоштанги на разных уровнях ( вернем, среднем, нижнем).
5.6. Температура зерна (кроме кукурузы, подсолнечника, рапса, проса) должна проверяться в сроки, указанные в  таблице №1.
Таблица №1
	Состояние зерна 

по влажности
	Свежеубранное зерно
(3 месяца 
после приемки)
	Прочее зерно с температурой

	
	
	выше 10º С
	от 10º С

до 0º С.
	от 0ºС  и ниже

	Сухое и средней сухости 
	1 раз в 5 дней
	1 раз в 15 дней
	1 раз в 15 дней
	1 раз в 15 дней

	Влажное 
	ежедневно
	1 раз в два дня
	1 раз в 5 дней
	1 раз в 15 дней

	Сырое
	ежедневно
	-
	-
	-


6.  Требования к отгрузке (отпуску)
зерна и маслосемян
6.1. При отгрузке и отпуске зерна и маслосемян специалисты лаборатории Предприятия  должны проверить техническое и санитарное состояние (чистоту, наличие посторонних запахов, зараженность вредителями хлебных запасов и др.) железнодорожных вагонов (зерновозов) и автомобилей, подаваемых под погрузку. 

6.2. Предприятие должно отгружать зерно и маслосемена на железнодорожный транспорт  с обязательным взвешиванием отпускаемого зерна и маслосемян на элеваторных весах и заполнением весового журнала.
6.3. Масса погруженного в вагон зерна и маслосемян должна определяться на железнодорожных весах в присутствии владельца зерна, заведующего элеватором или материально-ответственного лица Предприятия. 

6.4. Качество зерна и маслосемян каждой отгружаемой (отпускаемой) партии должен определять лаборант Предприятия.
6.5. Отбор проб зерна и маслосемян при отгрузке (отпуске) на железнодорожный или автомобильный транспорт должен производиться в соответствии с действующими ГОСТами.

6.6. На каждую отпускаемую (отгружаемую) партию должно выдаваться удостоверение о качестве зерна или маслосемян с указанием массы по накладной и качества, указанного в карточке анализа.

6.7. Лаборатория Предприятия должна сохранять пробы от партий зерна и маслосемян в течение нижеустановленных сроков:

· отгруженных  железнодорожным транспортом – 1 месяц;

· отпущенных на автомобильный транспорт – в течение 5 рабочих дней;

· отгруженных или отпущенных, по которым  предъявлены претензии – до окончательного рассмотрения претензий.
6.8. В случае несогласия получателя с данными анализа лаборатории Предприятия проба зерна или маслосемян в суточный срок должна быть направлена для анализа в согласованную сторонами аккредитованную лабораторию.
6.9. Предприятие и владелец зерна должны совместно принять решение о способе доставки пробы в аккредитованную лабораторию.
 6.10. Предприятие должно сообщить Союзу по электронной почте или факсу о возникших разногласиях и о направлении пробы зерна или маслосемян для анализа специалистами аккредитованной лаборатории.

6.11. В случае не урегулирования разногласий стороны должны обратиться за разрешением спора в третейский суд или арбитраж Союза.
7. Нормативная документация
ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница.Технические условия.

ГОСТ 16990-88 Рожь. Требования при заготовках и поставках. 

ГОСТ 28672-90 Ячмень. Требования при заготовках и поставках. 

ГОСТ 28673-90 Овес. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 22983-88 Просо. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 6293-90 Рис. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 19092-92 Гречиха. Требования при заготовках и поставках. 

ГОСТ 8759-92 Сорго. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 28674-90 Горох. Требования при заготовках и поставках. 

ГОСТ 7758-75 Фасоль продовольственная. Технические условия.

ГОСТ 17109-88 Соя. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 7066-77 Чечевица тарелочная продовольственная. Требования при заготовках и поставках..

ГОСТ 10419-88 Чина. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 8758-76 Нут. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 9159-71 Семена горчицы (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках. Технические условия.

ГОСТ 10583-76 Рапс для промышленной переработки. Технические условия.

ГОСТ 14943-95 Клещевина (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 22391-89 Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках.

ГОСТ 50436-92 Зерновые. Отбор проб зерна. (ИСО 950-79)

ГОСТ (Р ИСО) 7971-2-99  Зерновые. Метод определения насыпной плотности зерна, называемой «Масса гектолитра» (рабочий метод).

ГОСТ 10840-64 Зерно. Методы определения натуры.

ГОСТ 10842-89 Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур. Метод определения массы 1000 зерен или 1000 семян. (ИСО 520-77)

ГОСТ 10843-76 Зерно. Метод определения пленчатости.

ГОСТ 10844-74 Зерно. Метод определения кислотности по болтушке.

ГОСТ 10845-98 Зерно и продукты его переработки. Метод определения крахмала.

ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка.

ГОСТ 10847-74 Зерно. Методы определения зольности.

ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения типового состава.

ГОСТ 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета.

ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения стекловидности.

ГОСТ 11913-66 Зерновые культуры. Нормы точности взвешивания.

ГОСТ 13586.1-68 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице.

ГОСТ 30483-97 Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси.

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ Р 50436-92 Зерновые. Отбор проб зерна. (ИСО 950-79)

ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями.

ГОСТ 13586.6-93 Зерно. Метод определения зараженности вредителями.

ГОСТ 13586.5-93 Зерно. Метод определения влажности.

ГОСТ 29144-91 Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод). (ИСО 711-85)

ГОСТ 29305-92 Кукуруза. Метод определения влажности (измельченных и целых продуктов). (ИСО 6540-80)

ГОСТ 26971-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Метод определения кислотности.

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа.

ГОСТ 27676-88 Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения.

ГОСТ 30498-97 Зерновые культуры. Определение числа падения. (ИСО 3093-82)

ГОСТ 28666.1-90 Зерновые и бобовые. Определение скрытой формы зараженности насекомыми. Часть 1. Общие положения. (ИСО 6639-1-86)

ГОСТ 28666.2-90 Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 2. Отбор проб. (ИСО-6639-2-86)

ГОСТ 28666.3-90 Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 3. Контрольный метод. (ИСО 6639-3-86)

ГОСТ 28666.4-90 Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 4. Ускоренные методы. (ИСО 6639-4-87)

ГОСТ 30046-93 Зерновые. Определение насыпной плотности, называемой «Масса гектолитра» (контрольный метод). (ИСО 7971-86)

ГОСТ 28419-97 Пшеница. Метод определения сорной и зерновой примесей на анализаторе У1-ЕАЗ-М.

ГОСТ 30044-93 Пшеница твердая. Определение не полностью стекловидных зерен (контрольный метод). (ИСО 5532-87)

ГОСТ 22163-76 Рис. Метод определения плотности.

ГОСТ 22165-76 Рис и продукты его переработки. Метод определения белизны.

ГОСТ Р 50438-92  Рис. Определение  выхода  шелушенного  и  шлифованного риса. (ИСО 6646-84)

ГОСТ Р 51228-98 Зерно и зерновые продукты. Колориметрический метод определения активности альфа-амилазы. (ИСО 3983-77)

ГОСТ Р 51403-99 Пшеница. Определение показателя седиментации по методу Зелени. (ИСО 5529-92)

ГОСТ Р 51411-99 Зерно и продукты его переработки. Определение зольности (общей золы). (ИСО 2171-93)

ГОСТ Р 51916-2002 Зерновые культуры. Метод определения содержания фузариозных зерен.

ГОСТ 10852-86 Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 29141-91 Семена масличных культур. Выделение пробы для анализа из средней  пробы. (ИСО 664-90)

ГОСТ 29142-91 Семена масличных культур. Отбор проб. (ИСО 542-90)

ГОСТ 10853-88 Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями. 

ГОСТ 10854-88 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси.

ГОСТ 10856-96 Семена масличные. Метод определения влажности.

ГОСТ 10857-64 Семена масличные. Методы определения масличности.

ГОСТ 10858-77 Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла.

ГОСТ 27988-88 Семена масличные. Методы определения цвета и запаха.

ГОСТ Р 51410-99  Семена масличные. Определение кислотности масел. (ИСО 729-88)

Правила по организации и ведению технологического процесса на элеваторах, М. 1972 г.

Инструкция о работе производственных технических лабораторий предприятий отрасли хлебопродуктов Российской Федерации, № 9-5-94,     М. 1994 г.

Инструкция № 9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы, М. 1988 г.

Инструкция по сушке продовольственного, кормового зерна, маслосемян и эксплуатации зерносушилок, № 9-3-82, М. 1982 г.

Инструкция № 9-5-82 по очистке и выделению мелкой фракции зерна, эксплуатации зерноочистительных машин на элеваторах и хлебоприемных предприятиях, М. 1982 г.

Инструкция по активному вентилированию зерна и маслосемян (техника и технология), М. 1989 г.

Инструкция по борьбе с вредителями хлебных запасов, ч.I. и ч. II., М. 1992 г. 

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности. 


Инструкция по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе.        Ростехнадзор Рф. Постановление от 5 июня 2003г. №53
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